<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="9.7.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="37.719" y1="33.401" x2="37.719" y2="48.387" width="0.2032" layer="20"/>
<wire x1="37.719" y1="48.387" x2="25.781" y2="48.387" width="0.2032" layer="20"/>
<wire x1="25.781" y1="48.387" x2="25.781" y2="33.401" width="0.2032" layer="20"/>
<wire x1="25.781" y1="33.401" x2="15.113" y2="33.401" width="0.2032" layer="20"/>
<wire x1="15.113" y1="33.401" x2="13.97" y2="32.258" width="0.2032" layer="20"/>
<wire x1="13.97" y1="32.258" x2="13.97" y2="9.652" width="0.2032" layer="20"/>
<wire x1="13.97" y1="9.652" x2="15.24" y2="8.382" width="0.2032" layer="20"/>
<wire x1="15.24" y1="8.382" x2="41.656" y2="8.382" width="0.2032" layer="20"/>
<wire x1="41.656" y1="8.382" x2="42.926" y2="9.652" width="0.2032" layer="20"/>
<wire x1="42.164" y1="33.401" x2="37.719" y2="33.401" width="0.2032" layer="20"/>
<wire x1="42.926" y1="9.652" x2="42.926" y2="32.639" width="0.2032" layer="20"/>
<wire x1="42.926" y1="32.639" x2="42.164" y2="33.401" width="0.2032" layer="20"/>
</plain>
<libraries>
<library name="fab">
<packages>
<package name="C1206FAB">
</package>
<package name="SOT23">
<description>&lt;b&gt;SOT 23&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="2X5_1.27MM_SMD">
</package>
<package name="R1206FAB">
</package>
<package name="SOIC127P600X160-14N">
</package>
<package name="USB-A_LC">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="C1" library="fab" package="C1206FAB" value="1uf">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="IC1" library="fab" package="SOT23" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="J1" library="fab" package="2X5_1.27MM_SMD" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="PACKAGE" value="2x5_1.27MM_SMD"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="J2" library="fab" package="2X5_1.27MM_SMD" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="PACKAGE" value="2x5_1.27MM_SMD"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R1" library="fab" package="R1206FAB" value="0">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U1" library="fab" package="SOIC127P600X160-14N" value="UC_ATSAMD11C14A-SSUT">
<attribute name="AVAILABILITY" value="In Stock"/>
<attribute name="DESCRIPTION" value=" ARM® Cortex®-M0+ SAM D11C Microcontroller IC 32-Bit 48MHz 16KB (16K x 8) FLASH 14-SOIC "/>
<attribute name="MF" value="Microchip"/>
<attribute name="MP" value="ATSAMD11C14A-SSUT"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="PACKAGE" value="SOIC-14 Microchip"/>
<attribute name="PRICE" value="None"/>
<attribute name="PURCHASE-URL" value="https://pricing.snapeda.com/search/part/ATSAMD11C14A-SSUT/?ref=eda"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="X1" library="fab" package="USB-A_LC" value="CONN_USB-A-LC"/>
<element name="R2" library="fab" package="R1206FAB" value="0">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="5V">
<contactref element="X1" pad="VBUS"/>
<contactref element="IC1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="3V3">
<contactref element="IC1" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="12"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="J2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="U1" pad="11"/>
<contactref element="J2" pad="9"/>
<contactref element="J2" pad="7"/>
<contactref element="J2" pad="5"/>
<contactref element="J2" pad="3"/>
<contactref element="J1" pad="9"/>
<contactref element="J1" pad="7"/>
<contactref element="J1" pad="5"/>
<contactref element="J1" pad="3"/>
<contactref element="X1" pad="GND"/>
<contactref element="IC1" pad="3"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="R2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="DIO">
<contactref element="J2" pad="2"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="U1" pad="8"/>
</signal>
<signal name="CLK">
<contactref element="J2" pad="4"/>
<contactref element="U1" pad="7"/>
</signal>
<signal name="RESET">
<contactref element="J2" pad="10"/>
<contactref element="U1" pad="6"/>
</signal>
<signal name="D+">
<contactref element="X1" pad="D+"/>
<contactref element="U1" pad="10"/>
</signal>
<signal name="D-">
<contactref element="X1" pad="D-"/>
<contactref element="U1" pad="9"/>
</signal>
<signal name="DIO2">
<contactref element="U1" pad="1"/>
<contactref element="J1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="CLK2">
<contactref element="U1" pad="2"/>
<contactref element="J1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="RESET2">
<contactref element="U1" pad="3"/>
<contactref element="J1" pad="10"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
